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Zur sofortigen Veröffentlichung

AA Frequency Solutions präsentiert einen VCXO mit extrem niedrigem Phasenrauschen für moderne Kommunikationsinfrastruktur auf der Electronica 2026
London, Vereinigtes Königreich; 10. November 2026 – AA Frequency Solutions hat den AAVC1039 vorgestellt, einen spannungsgesteuerten Quarzoszillator (VCXO) mit extrem niedrigem Phasenrauschen, der für die zunehmend anspruchsvollen Anforderungen an Taktgebung und Synchronisation in der modernen Kommunikationsinfrastruktur entwickelt wurde.
Der AAVC1039 ist für Telekommunikation, Rechenzentren, drahtlose Infrastruktur und weitere Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsanwendungen vorgesehen, bei denen eine stabile und zuverlässige Taktgebung für die Gesamtleistung des Systems entscheidend ist.
Der AAVC1039 ist in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 14 x 9,8 x 6 mm untergebracht und bietet einen Phasenrauschwert von -175 dBc/Hz bei einem Offset von 10 kHz. Damit eignet er sich für Anwendungen, bei denen Signalintegrität, Taktstabilität und Synchronisation entscheidend sind. Dieser neue VCXO arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 95 °C mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V und ist mit Frequenzstabilitäten bis ±35 ppm, einem Ziehbereich von ±45 ppm sowie den Ausgangsfrequenzen 
76,8 MHz, 100,300 MHz, 122,880 MHz oder 153,6 MHz erhältlich.
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„Die Kommunikationsinfrastruktur entwickelt sich rasant weiter und stellt immer höhere Anforderungen an die Taktgenauigkeit und das Phasenrauschen. Unser neuer VCXO mit extrem niedrigem Phasenrauschen wurde entwickelt, um Entwickler bei der Erfüllung dieser Anforderungen für HF- und Synchronisationsanwendungen der nächsten Generation zu unterstützen“, sagte Anke Allen, Managing Director von AA Frequency Solutions.
Der fortschreitende Ausbau der 5G-Kommunikation sowie das rasante Wachstum vernetzter Geräte und Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerke führen zu einer steigenden Nachfrage nach präziser Taktgebung und Synchronisation in Rechenzentren, drahtloser Infrastruktur und Kommunikationssystemen. Mit der Weiterentwicklung der Kommunikationsnetze hin zu höheren Datenraten, größeren Kapazitäten und geringeren Latenzzeiten gewinnen eine präzise Synchronisation und Signalintegrität zunehmend an Bedeutung. Der AAVC1039 bietet Entwicklern eine kompakte Frequenzsteuerungslösung für Anwendungen, bei denen niedriges Phasenrauschen und eine stabile Taktleistung entscheidend sind.

Weitere Informationen zum AAVC1039 und zum Produktportfolio von AA Frequency Solutions erhalten Sie am Stand 439 in Halle A6 auf der Electronica 2026 sowie unter www.aafrequencysolutions.com.
###
Hinweis für Redaktionen
AA Frequency Solutions ist ein Spezialanbieter von Frequenzsteuerungs- und Timing-Produkten, darunter Quarzkristalle, Taktoszillatoren, TCXOs, VCXOs, OCXOs und SAW-Filter. Das Unternehmen bietet Frequenzsteuerungslösungen für Anwendungen, bei denen Frequenzstabilität, niedriges Phasenrauschen und präzise Synchronisation entscheidend sind. Zu den Märkten zählen Telekommunikation und 5G-Infrastruktur, drahtlose Kommunikation, Rechenzentren, Netzwerktechnik, HF- und Mikrowellensysteme, Industrieelektronik sowie weitere anspruchsvolle elektronische Anwendungen.
Medienkontakt & Anfragen
AA Frequency Solutions Ltd
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
Tel.: +44 (0)20 3540 4285
E-Mail: info@aafrequencysolutions.com
Webseite: www.aafrequencysolutions.com
Pressekontakt: Anke Allen, Managing Director
Fotografie: Hochauflösendes Produktbild wird separat zur Verfügung gestellt
Bildnachweis: AA Frequency Solutions Ltd
info@aafrequencysolutions.comwww.aafrequencysolutions.comAA Frequency Solutions Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
n Tel.: +44 (0)20 3540 4285 n E-Mail: info@aafrequencysolutions.com n Web: www.aafrequencysolutions.com
Eingetragen in England unter Nr. 17317056; USt-IdNr. 525661781
image1.png
FREQUENCY
SOLUTIONS
A




image2.svg
                         


image3.jpeg




image4.png




