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Zur sofortigen Veröffentlichung

AA Frequency Solutions stellt ultra kleinen TCXO für platzsparende Präzisions-Taktanwendungen vor
London, Vereinigtes Königreich; 12. November 2026 – AA Frequency Solutions hat den neuen AATC1051 vorgestellt, einen ultrakleinen temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO), der stabile Frequenz-referenzen in kompakten, energieeffizienten elektronischen Systemen bereitstellt.
Mit nur 1,6 × 1,2 mm und einer Bauhöhe von nur 0,45 mm kombiniert der AATC1051 ein ultrakompaktes, nahtversiegeltes Gehäuse mit geringem Stromverbrauch und niedrigem Phasenrauschen. 
Er deckt einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 52 MHz ab und bietet eine Frequenzstabilität von ±0,5 ppm über einen Betriebstemperaturbereich von −40 bis 85 °C. Das typische Phasenrauschen beträgt −114 dBc/Hz bei 100 Hz, −131 dBc/Hz bei 1 kHz und −148 dBc/Hz bei 10 kHz Offset.
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Das Bauteil unterstützt Versorgungsspannungen von 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V (±5 %), bei einem maximalen Eingangsstrom von 2,5 mA und einer Anlaufzeit von bis zu 2 ms. Sein begrenzter Sinuswellenausgang (Clipped Sine) und die kompakte Bauform machen ihn zu einer praktischen Taktgeberlösung, wenn Leiterplattenfläche, Stromverbrauch und Frequenzstabilität wichtige Designkriterien sind. Der AATC1051 wird in Gurtverpackung mit 3.000 Stück pro Rolle geliefert und ist RoHS-konform.
Typische Anwendungsbereiche für TCXOs dieser Klasse sind drahtlose Kommunikationsgeräte und HF-Module, mobile und tragbare Elektronik, GNSS- und Navigationsempfänger, IoT- und industrielle Telemetriegeräte sowie tragbare Prüf- und Messinstrumente. In solchen Systemen kann eine temperaturkompensierte Referenz dazu beitragen, die Frequenzgenauigkeit bei wechselnden Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Die endgültige Eignung hängt von der erforderlichen Ausgangsschnittstelle, Frequenz, Stabilität und dem Systemdesign ab.
„Von Entwicklern wird zunehmend erwartet, mehr Funktionen in immer kompakteren elektronischen Plattformen unterzubringen, ohne dabei Abstriche bei der Timing-Performance zu machen. Der AATC1051 erfüllt diesen Bedarf mit einem sehr kleinen Gehäuse, geringem Stromverbrauch und einer Frequenzstabilität von ±0,5 ppm. Damit bietet er Ingenieuren eine weitere Option für platzsparende Kommunikations-, Mobil- und Messanwendungen“, sagte Anke Allen, Managing Director von AA Frequency Solutions.
Weitere Informationen zum AATC1051 und zum Produktportfolio von AA Frequency Solutions erhalten Sie am Stand 439 in Halle A6 auf der electronica 2026 sowie unter www.aafrequencysolutions.com.

###
Hinweis für Redaktionen
AA Frequency Solutions ist ein Spezialanbieter für Frequenzsteuerungs- und Timing-Produkte, darunter Quarzkristalle, Taktoszillatoren, TCXOs, VCXOs, OCXOs und SAW-Filter. Das Unternehmen bietet Frequenzsteuerungslösungen für Anwendungen, bei denen Frequenzstabilität, geringes Phasenrauschen und präzise Synchronisation entscheidend sind. Zu den Märkten zählen Telekommunikation und 5G-Infrastruktur, drahtlose Kommunikation, Rechenzentren, Netzwerktechnik, HF- und Mikrowellensysteme, Industrieelektronik sowie weitere Hochleistungselektronikanwendungen.
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